# NAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | $ | 最大傳輸速度 | APP | USB列印 | 原廠保固 | USB | FTP | UPnP、DLNA | 無線網卡 | CPU | HD | RAM |  |
| [BUFFALO](http://mall.pchome.com.tw/prod/AGAC62-A9005F43K-000?q=/S/QAAB2R) | 3288 | 57MB/s(秒) | v |  | 3 | USB 2.0埠 | v |  |  | Marvell ARMADA 370 800MHz |  | DDR3 256MB | raid0 raid1 |
| [BUFFALO 巴比祿 LS421DE 2Bay](http://mall.pchome.com.tw/prod/AGAC62-A9005EUO4) | 4200 | 80MB/s(秒) | v | v | 3 | x | v |  |  |  |  |  | raid0 raid1 |
| [AKiTiO](http://mall.pchome.com.tw/prod/AGAC4F-A59073411?q=/S/QAAG1A) | 4490 |  | v | v |  | v |  |  |  | 雙核心750MHz (SOC) | 1 或 2 顆 3.5" SATA-I ~ III  80GB - 3TB | 128MB DDR2  SDRAM256MB  NAND flash | raid1 |
| [Synology群暉科技 DS215j](http://mall.pchome.com.tw/prod/AGAC60-A9005PQ2L) | 5490 | 每秒111MB/87MB以上 |  |  |  | USB 3.0埠 |  |  |  | 雙核心800MHz | 1 或 2 顆 2.5.3.5" SATA-I ~ III  2\*6T | 512MB DDR# |  |
| [Synology](http://24h.pchome.com.tw/prod/DRAG08-A81169870) | 8000 | 每秒 111 MB / 101 MB以上 | v |  |  | USB 3.0埠 |  | DLNA | v |  | 3.5 吋或 2.5 吋 SATA(II) X 2  2 X 4TB | DDR3 1GB | raid1 |